簡易法入力（LV1）

床面積のみを用いてモデル住宅（開口部大）を作成→住宅辞書（Specなし）に変換→各部位性能推定（基準住戸版）→住宅辞書（Specあり）作成

これは、

床面積のみを用いてモデル住宅（開口部大）を作成→住宅辞書（Specなし）に変換→各部位性能をあてはめて住宅辞書（Specあり）作成

と同じ？

床面積のみを用いてモデル住宅（開口部標準）を作成→住宅辞書（Specなし）に変換→各部位性能推定（基準住戸版）→住宅辞書（Specあり）作成

指標入力（LV0）

床面積と外皮表面積合計を用いてモデル住宅（開口部標準）を作成→住宅辞書（Specなし）に変換→各部位性能推定（当該住戸版）→住宅辞書（Specあり）作成

床面積と外皮表面積合計を用いてモデル住宅（開口部標準）を作成→住宅辞書（Specなし）に変換→各部位性能推定（基準住戸版）→住宅辞書（Specあり）作成

外皮入力（LV2）

住宅辞書（Specあり）がもともと入力される

住宅辞書（Specあり）→住宅辞書（Specなし）に変更→各部位性能推定（基準住戸版）→住宅辞書（Specあり）作成

用途入力（LV3）

間仕切り入力（LV4）